哈尔滨工程大学6自由度晃荡平台测试系统采购项目技术要求

1.有效负荷：≥1000 kg；

2.纵向位移：200 mm；横向位移：200 mm；垂直位移：200 mm；

3.俯仰：+/-15 deg；滚转：+/-15 deg；扭转：+/-15deg；

4.位移精度：≤0.1 mm；角度精度：≤0.1 deg；

5.工作频率：1 hz；噪音＜65分贝；无故障工作时间＞5000h。